**Інформація щодо процедури закупівлі**

**Капітальний ремонт фасаду будівлі (літ. «А») Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: м Одеса, вул. Прохоровська, буд. 35. Коригування робочого проєкту**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| Капітальний ремонт фасаду будівлі (літ. «А») Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: м Одеса, вул. Прохоровська, буд. 35. Коригування робочого проєкту | Відкриті торги  UA-2021-08-06-005620-a | 2 812 372,00 грн з ПДВ | **Технічне завдання щодо предмету закупівлі**  ***Капітальний ремонт фасаду будівлі (літ. «А») Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: м Одеса, вул. Прохоровська, буд. 35. Коригування робочого проєкту***  ***(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)***   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | №  п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | м2 | 70,17 |  | | 2 | (Демонтаж)Демонтаж ж/б цоколю | м3 | 4,18 |  | | 3 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 80,53 |  | | 4 | Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 80,53 |  | | 5 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн  [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 80,53 |  | | 6 | Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiв  бітумною мастикою - в 2 шари | м2 | 80,53 |  | | 7 | Iзоляцiя плоских поверхонь плитами полістірольними | м2 | 23,3 |  | | 8 | Улаштування цоколю систем термофасадів, що  вентилюються, з облицюванням гранитними плитами | м2 | 57,7 |  | | 9 | Улаштування з листової сталi вiдливiв цоколя | м | 84 |  | | 10 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевих  трубчастих iнвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м | м2 | 511,01 |  | | 11 | Розбирання водостiчних труб | м | 53 |  | | 12 | Навiшування водостiчних труб з готових елементiв | м | 53 |  | | 13 | (Демонтаж)Установлення кондицiонерiв | шт | 16 |  | | 14 | Установлення кондицiонерiв | шт | 16 |  | | 15 | Розбирання погонних лiпних виробiв | м | 34,64 |  | | 16 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн | м2 | 160 |  | | 17 | Демонтаж металевих грат вікон | т | 1,5752 |  | | 18 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування  каркасу | м2 | 160 |  | | 19 | Установлення металевих грат вікон | т | 1,5752 |  | | 20 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 78,76 |  | | 21 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  100 мм з опорядженням декоративним розчином за  технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | м2 | 160 |  | | 22 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною  100 мм з опорядженням декоративним розчином за  технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 30 |  | |