**Інформація щодо процедури закупівлі**

**Капітальний ремонт фасаду будівлі (літ. «А») Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: м Одеса, вул. Прохоровська, буд. 35. Коригування робочого проєкту**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| Капітальний ремонт фасаду будівлі (літ. «А») Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: м Одеса, вул. Прохоровська, буд. 35. Коригування робочого проєкту | Відкриті торгиUA-2021-08-06-005620-a | 2 812 372,00 грн з ПДВ | **Технічне завдання щодо предмету закупівлі*****Капітальний ремонт фасаду будівлі (літ. «А») Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: м Одеса, вул. Прохоровська, буд. 35. Коригування робочого проєкту******(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)***

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання облицювання стiн з керамiчнихглазурованих плиток | м2 | 70,17 |   |
| 2 | (Демонтаж)Демонтаж ж/б цоколю | м3 | 4,18 |   |
| 3 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн тастель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | м2 | 80,53 |   |
| 4 | Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки поцегляних та бетонних поверхнях | м2 | 80,53 |   |
| 5 | Суцiльне вирiвнювання бетонних поверхонь стiн[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм | м2 | 80,53 |   |
| 6 | Улаштування вертикальної гiдроiзоляцiї фундаментiвбітумною мастикою - в 2 шари |  м2 | 80,53 |   |
| 7 | Iзоляцiя плоских поверхонь плитами полістірольними | м2 | 23,3 |   |
| 8 | Улаштування цоколю систем термофасадів, щовентилюються, з облицюванням гранитними плитами |  м2 | 57,7 |   |
| 9 | Улаштування з листової сталi вiдливiв цоколя | м | 84 |   |
| 10 | Установлення та розбирання зовнiшнiх металевихтрубчастих iнвентарних риштувань, висота риштуваньдо 16 м | м2 | 511,01 |   |
| 11 | Розбирання водостiчних труб | м | 53 |   |
| 12 | Навiшування водостiчних труб з готових елементiв | м | 53 |   |
| 13 | (Демонтаж)Установлення кондицiонерiв | шт | 16 |   |
| 14 | Установлення кондицiонерiв | шт | 16 |   |
| 15 | Розбирання погонних лiпних виробiв | м | 34,64 |   |
| 16 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн | м2 | 160 |   |
| 17 | Демонтаж металевих грат вікон |  т | 1,5752 |   |
| 18 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштуваннякаркасу | м2 | 160 |   |
| 19 | Установлення металевих грат вікон |  т | 1,5752 |   |
| 20 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiшепофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 78,76 |   |
| 21 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною100 мм з опорядженням декоративним розчином затехнологією "CEREZIT". Стіни гладкі |  м2 | 160 |   |
| 22 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною100 мм з опорядженням декоративним розчином затехнологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм |  м2 | 30 |   |

 |