**Інформація щодо процедури закупівлі Одеського НДЕКЦ МВС**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі, очікувана вартість** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| **код ДК 021:2015:30120000-6-Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (Багатофункціональні пристрої)**  **510 000,00 грн. з ПДВ** | **Відкриті торги з особливостями**  **UA-2023-03-29-005754-a** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**    **код ДК 021:2015: 30120000-6-Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (Багатофункціональні пристрої)**   | **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | | --- | --- | --- | --- | | 1 | **Багатофункціональний пристрій лазерний кольоровий формату А3, (скорочено – БФП)** | **шт.** | **2** |  | з/п | Технічна характеристика | Опис | | --- | --- | --- | |  | Тип пристрою | Багатофункціональний пристрій: принтер, сканер, копір | |  | Загальні характеристики | Технологія друку - повнокольорова лазерна / світлодіодна  Тип установки - Настільний  Підтримувані функції - Мережевий друк, мережеве сканування, копіювання  Екран апарату - Кольоровий, сенсорний, ємнісний, діагональ не менше 7 дюймів  Максимальний формат матеріалів - Не менше А3  Автоматичний дуплекс - Обов'язково, під час друку, копіювання, сканування  Автоподавач оригіналів - Обов'язково, однопрохідний двосторонній  Інтерфейси підключення - USB 3.0, Ethernet 10/100/1000, NFC, WiFi-опціонально  Можливість одночасної роботи Ethernet та WiFi інтерфейсів - Обов'язково  Друк с/ Сканування на флеш-накопичувач - Обов'язково  Друк із/ Сканування в хмарний сервіс - Обов'язково, підтримка Google Drive, Microsoft OneDrive, Office 365, DropBox, Box  Максимальне місячне навантаження – не менше 87 000 сторінок  Процесор - Не менше 2 ядер, не менше 1.05 ГГц  Оперативна пам'ять у комплекті постачання у комплекті постачання - не менше 4 ГБ  Можливість використання без HDD - Обов'язково  Наявність відсіку для прихованого монтажу зчитувачів карток доступу - Обов'язково | |  | Робота з папером | Кількість вхідних лотків - Не менше 2-х  Загальна ємність лотків у комплекті постачання - Не менше 620 аркушів  Місткість лотка ручної подачі - Не менше 100 аркушів  Максимальна щільність паперу - Не менше 256 г/м2 із касетних лотків  Ємність автоподатчика оригіналів - Не менше 130 аркушів  Виведення робіт зі зрушенням - Обов'язково  Можливість збільшення вхідної ємності лотків - Не менше 5140 аркушів  Можливість збільшення вихідної ємності лотків - Не менше 2000 аркушів | |  | Друк | Оптичний дозвіл друку, не менше - 1200 х 2400 dpi  Швидкість друку одностороння (подача листа довгою кромкою), А4 - Не менше 20 стор/хв  Швидкість друку двостороння (подача листа довгою кромкою), А4 - Не менше 20 стор/хв  Час виходу першого відбитка, сек - Не більше 7  Мови опису сторінок - PCL 5e, PCL 6, HP-GL, TIFF, PDF, XPS, JPEG, Adobe® PostScript® 3™(опціонально)  Протоколи друку з мобільних пристроїв - Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print Ready  Захист завдань друку паролем - Обов'язково, друк завдання після введення пароля користувачем на екрані апарата  Відображення драйвера друку формату та розміру матеріалів у лотках, кількості тонера в апараті - Обов'язково в реальному часі  Можливість надсилання завдань друку за допомогою email - Обов'язково друк тексту електронних листів, обов'язково друк прикріплених форматів JPEG, PDF, Microsoft Office, обов'язково друк на будь-якій моделі БФП | |  | Копіювання | Швидкість копіювання одностороння, А4 - Не менше 20 копій/хв  Час виходу першої копії, сек - Не більше 6  Можливості копіювання (введення: висновок) - 1:1, 1:2, 2:2 та 2:1  Багатозадачність - Паралельне сканування та друк | |  | Сканування | Багатозадачність - Сканування, коли система друкує завдання копіювання або мережного друку, або коли передається робота сканування в мережу або факсом  Кольорове сканування - Обов'язково  Швидкість кольорового сканування (одностороннє) - Не менше 80 зобр./хв  Швидкість кольорового сканування (двостороннє) - Не менше 80 зобр./хв  Підтримка мережевих протоколів передачі даних - FTP, SMTP, SMB, sFTP  Напрями сканування - Папку користувача, Електронну пошту, Мережа (можливість пошуку SMB і FTP-ресурсів прямо з інтерфейсу апарату), USB накопичувач  Формати файлів - PDF (односторінковий, багатосторінковий, з можливістю контекстного пошуку, лінеаризований), PDF (з можливістю захисту паролем), TIFF, XPS, JPEG  Розпізнавання тексту під час сканування - Обов'язково, на рівні апарату  Перегляд відсканованих зображень на екрані апарата - Обов'язково, підтримка збільшення/зменшення зображень жестами пальців, повороту окремих сторінок, додавання нових сторінок у завдання, можливість автоматичного видалення порожніх сторінок | |  | Оптимізація бізнес-процесів | Сканування паспортів - Обов'язково наявність окремої кнопки на головному екрані  Автоматизація процесів сканування в Email, FTP, SMB - Обов'язково наявність інструмента створення окремої кнопки на основному екрані апарата з встановленими налаштуваннями сканування  Предиктивне введення ел. адреси одержувача - Обов'язково (При відповідному налаштуванні пристрою)  Друк часто використовуваних документів - Обов'язково наявність інструменту створення окремої кнопки на головному екрані апарату для друку документів, що зберігаються на мережному ресурсі, безпосередньо з екрана апарату  Інформація для користувачів - Обов'язковою є наявність інструменту створення інформаційних повідомлень (текст, фото, анімація) для подальшого виведення на екран апарата  Налаштування кнопок (функцій, програм) на основному екрані - Обов'язково вибір кнопок для відображення, налаштування порядку розташування кнопок "перетягуванням", приховування незатребуваних кнопок. Обов'язкове виконання вищезгаданих операцій безпосередньо на екрані апарату  Персональний екран для кожного користувача - Обов'язково, відображення персонального набору кнопок та порядку їх розташування  Звукові та світлові оповіщення - Обов'язково при виконанні робіт та при виникненні несправностей  Встановлення програм із загальнодоступного інтернет ресурсу - Обов'язково наявність окремої кнопки на екрані апарата  Можливість віддаленого доступу до інтерфейсу апарату - Обов'язково, наявність можливості отримання повноцінного віддаленого доступу до графічного інтерфейсу користувача (включаючи сервісне меню для інженера), можливість віддаленого блокування натискань на фізичному сенсорному екрані пристрою, відображення операцій, що виконуються віддалено на фізичному сенсорному екрані пристрою | |  | Безпека | Захист доступу до функцій апарата паролем - Обов'язково, до друку/сканування/копіювання у будь-яких комбінаціях  Статистика використання апарату користувачами при обмеженні доступу - Обов'язково, за кожним користувачем, обсяг робіт друку/сканування/копіювання  Протоколи мережного адміністрування - DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS | |  | Можливості вбудованого WEB-сервера пристрою | Відображення статусу пристрою (на WEB-інтерфейсі) - Обов'язково, не гірше - Статус лотків/вміст, статус витратних матеріалів, лічильники робіт  Управління чергами друку - Обов'язково, перегляд завдань друку з можливістю їх видалення  Завантаження робіт друку на пристрій - Обов'язково, формати, що підтримуються (не гірше) - PCL, PDF, XPS, JPEG, PS (з встановленою опцією PS) | |  | Витратні матеріали | Роздільні витратні матеріали, тонер та барабан - Обов'язково  Тонер та фотобарабан – у комплекті постачання - Обов'язково  Девелопер у комплекті постачання - Обов'язково  Ємність стартового чорного тонер-картриджу в комплекті - Не менше 16 100 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752  Ємність кольорових стартових тонер-картриджів у комплекті - Не менше 9 800 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752  Ємність чорного фотобарабану в комплекті - Не менше 109 відбитків А4  Ємність кольорового фотобарабану в комплекті - Не менше 87 000 відбитків А4  Ємність стандартного чорного тонер-картриджа - Не менше 31 300 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752  Ємність кожного стандартного кольорового тонер-картриджа - Не менше 18 500 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752  У комплекті, окрім стартових картриджів, обов’язково додаткові тонер-картриджі – Чорний не менше 31 300 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752, кольорові - не менше 18 500 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752  Витратні матеріали, що замінюються користувачем - Тонер, Фотобарабан, Фьюзер, Ролик переносу |  | **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | | --- | --- | --- | --- | | 1 | **Багатофункціональний пристрій лазерний монохромний формату А4 (скорочено – БФП)** | **шт.** | **3** |  | з/п | Технічна характеристика | Опис | | --- | --- | --- | |  | Тип пристрою | Монохромний лазерний універсальний пристрій  Доступні функції: Друк, сканування, копіювання | |  | Загальні характеристики | **Швидкість друку**  Односторонній друк: не менше 38 стор/хв (формат A4),  не менше 63,1 стор/хв (A5, альбомна)  Двосторонній друк: не менше 31,9 зобр/хв (формат A4)  Роздільна здатність друку: не менше 1200 x 1200 точок/дюйм  Тривалість прогріву: не більше 14 секунд  Час виведення першої роздруківки: не більше 5,5 секунди  Рекомендований щомісячний обсяг друку: не менше 4000 стор/міс  Робоче навантаження  Макс. не менше 80 000 сторінок на місяць  Пам’ять : не менше 1 ГБ  Панель керування: кольоровий сенсорний РК-екран не менше 12,7 см | |  | Копіювання | Швидкість копіювання  Односторонній друк (A4): не менше 38 стор/хв  Двосторонній друк (A4): не менше 30,3 зобр/хв  Час виведення першої копії  ADF (A4): не більше 6,6 с  Роздільна здатність при копіюванні: не менше 600 x 600 точок/дюйм  Двостороннє копіювання: обов’язково, 2-стор. на 2-стор. (автоматично)  Багаторазове копіювання: не менше 999 копій  Зменшення/збільшення: не менше 25–400 % | |  | Сканування | Оптична: не менше 600 x 600 точок/дюйм  Удосконалена: не менше 9600 x 9600 точок/дюйм  Швидкість сканування  Односторонній монохромний режим: не менше 38 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)  Односторонній кольоровий режим: не менше 13 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)  Двосторонній монохромний режим: не менше 70 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)  Двосторонній кольоровий режим: не менше 26 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)  Глибина кольору під час сканування: не менше 24 біти/24 біти (вхідна/вихідна)  Відтінки сірого: не менше 256 градацій  Сумісність: обов’язково TWAIN, WIA, ICA  Максимальна ширина сканування: не менше 216 мм  Сканування для надсилання електронною поштою: обов’язково  TIFF/JPEG/PDF/компактний PDF-файл/PDF-файл із можливістю пошуку  Сканування в хмару: обов’язково TIFF/JPEG/PDF/PNG3 | |  | Робота з носіями друку | Подав. паперу (станд.): Касета не менше, ніж на 250 аркушів  Багатоцільовий лоток не менше, ніж на 100 аркушів  АПД не менше, ніж на 50 аркушів  Подав. паперу (додатково): Касета не менше, ніж на 550 аркушів  Макс. ресурс паперу для подавання: не менше, ніж 900 аркушів  Виведення паперу: не менше, ніж 150 аркушів  Типи носія (обов’язково): Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий папір, етикетки, листівки, конверти | |  | Інтерфейс і підключення | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення  Сумісність з операційними системами(обов’язково):  Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008, Mac OS X 10.11 і вище, Linux | |  | Витратні матеріали: | пристрій постачається з базовим картриджем (чорний: не менше 3100 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752) та додатковим картриджем не менше 3100 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752. Виробником передбачений картридж ємністю не менше 10 000 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752 |  | **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | | --- | --- | --- | --- | | **1** | **Багатофункціональний пристрій струменевий кольоровий формату А4 (скорочено – БФП)** | **шт.** | **1** |  | з/п | Технічна характеристика | Опис | | --- | --- | --- | |  | Тип пристрою | Кольоровий універсальний пристрій  Доступні функції: Друк, сканування, копіювання | |  | Загальні характеристики | Конфігурація сопел: 180 Сопла, чорний колір, 59 Сопла на колір  Мінімальна величина рідинної краплі: 3 pl, З технологією змінного розміру краплин  Технологія чорнила : Чорнила на основі барвника  Роздільна здатність друку: не менше 5.760 x 1.440 DPI (точок на дюйм) | |  | Друк | Кількість кольорів: 4-колірний  Швидкість друку ISO/IEC 24734  Не менше 9,2 Стор./хв. Монохромний, не менше 4,5 Стор./хв. Colour  Максимальна швидкість друку  Не менше 15 Стор./хв. Colour (plain paper 75 g/m²), не менше 33 Стор./хв. Монохромний (plain paper 75 g/m²) | |  | Сканування | Швидкість одностороннього сканування (чорно-білий формат A4)  Не менше 600 DPI (точок на дюйм) x 1.200 DPI (точок на дюйм) (горизонтальний x вертикальний)  Формат виведення даних:  BMP, Сканування для JPEG, PICT, Сканування для TIFF, Сканування для multi-TIFF, Сканування для PDF, PNG  Тип сканера:  Контактний датчик зображення (CIS) | |  | Робота з носіями друку | Кількість паперових ящиків:1  Формати паперу:  C6 (конверт), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Юридичні питання, Визначений користувачем, 13 x 18 см, 10 x 15 см, Лист, № 10 (конверт), DL (конверт), 16:9  Дуплекс: Вручну  Ємність лотку для подачі паперу: не менше 30 аркушів  Належна вага паперу: не гірше 64 г/м2 - 300 г/м2 | |  | Інтерфейс і підключення | Підключення (обов’язково): USB | |  | Витратні матеріали та комплектація: | пристрій постачається з чорнилами ресурсом: 6500 стор. кольорових чорнил та 3600 стор. чорних та додатково з оригінальними ємкостями чорнил (чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий) на 65 мл. кожний |  | **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | | --- | --- | --- | --- | | **1** | **Багатофункціональний пристрій струменевий кольоровий формату А4 (скорочено – БФП)** | **шт.** | **3** |  | з/п | Технічна характеристика | Опис | | --- | --- | --- | |  | Тип пристрою | Кольоровий універсальний пристрій  Доступні функції: Друк, сканування, копіювання, факс | |  | Загальні характеристики | Конфігурація сопел:  400 Сопла, чорний колір, 128 Сопла на колір  Мінімальна величина рідинної краплі:  Не більше 3,3 pl, З технологією змінного розміру краплин  Технологія чорнила:  Чорні пігментні та кольорові на основі барвника чорнила  Роздільна здатність друку:  Не менше 4.800 x 1.200 DPI (точок на дюйм) | |  | Друк | Швидкість друку ISO/IEC 24734  Не менше 15,5 Стор./хв. Монохромний, не менше 8,5 Стор./хв. Colour  Максимальна швидкість друку  Не менше 33 Стор./хв. Монохромний (plain paper 75 g/m²), не менше 20 Стор./хв. Colour (plain paper 75 g/m²)  Швидкість автоматичного двостороннього друку за стандартом ISO/IEC  Не менше 6,5 A4 Pages/min Монохромний, не менше 4,5 A4 Pages/min Colour | |  | Сканування | Роздільна здатність сканування: не менше 1200\*2400 точок на дюйм | |  | Робота з носіями друку | Кількість паперових ящиків: не менше 1  Формати паперу: A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (конверт), DL (конверт), № 10 (конверт), Лист, 9 x 13 см, 10 x 15 см, 16:9, Юридичні питання  Дуплекс: Так  Автоматична подача документів: не менше 30 сторінок  Належна вага паперу: не гірше 64 г/м2 - 250 г/м2 | |  | Інтерфейс і підключення | Підключення (обов’язково) : USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct | |  | Витратні матеріали та комплектація: | пристрій постачається з чорнилами ресурсом:14000 стор. кольорових чорнил та 5200 стор. чорних та додатково з оригінальними ємкостями чорнил (чорний на 127 мл., блакитний на 70 мл., пурпуровий на 70 мл., жовтий на 70 мл.) |  | **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** | | --- | --- | --- | --- | | **1** | **Багатофункціональний пристрій лазерний монохромний формату А4 (скорочено – БФП)** | **шт.** | **10** |  | з/п | Технічна характеристика | Опис | | --- | --- | --- | |  | Тип пристрою | Монохромний лазерний | |  | Загальні характеристики | Швидкість друку: не менше 20 стор./хв  Робоче навантаження: не менше 15000 зображень на місяць  Швидкість процесора: не менше 600 MHz  Пам'ять друку (стандартний): не менше 128 МБ стандартний  Максимальна роздільна здатність друку: не менше 600 x 600 dpi  Час виходу першої сторінки, друк: не більше 8,5 сек  Мови опису сторінки (PDL) (обов’язково): GDI  Функції друку: Драйвер двонаправленого обміну даними, Друк буклетів, Регулювання яскравості, Регулювання контрастності, Користувацький розмір сторінки, Параметри драйверу Earth Smart, Поліпшення країв, За розміром сторінки, Моніторинг завдання, Багатосторінковість (кілька сторінок на одному аркуші), Вибір паперу за атрибутом, Плакатний друк, Замовлення цифрового друку, Зменшити/збільшити, Масштабування, Пропускати порожні сторінки, Зберігати та відновлювати параметри драйвера, Режим економії тонера, Водяні знаки | |  | Копіювання | Максимальна роздільна здатність копіювання: не менше 600 x 600 dpi  Час виходу першої сторінки, копіювання: не більше 10 сек | |  | Сканування | Сканування з драйвером (обов’язково) TWAIN/WIA | |  | Робота з носіями друку | Місткість паперу:  Лоток (Основний лоток): не менше 150 арк.  Лоток (Слот для ручної подачі): не менше 1 арк.  Розмір паперу  Лоток (Основний лоток та слот для ручної подачі): Користувацькі розміри: не менше 76 x 127 мм , 216 x 356 мм  Місткість вихідного пристрою : не менше 100 арк. | |  | Інтерфейс і підключення | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення  Сумісність з операційними системами(обов’язково):  Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008, Mac OS X 10.11 і вище, Linux | |  | Витратні матеріали: | пристрій постачається з базовим картриджем (чорний: не менше 700 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752) та додатковим картриджем не менше 1500 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752 |   **У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати порівняльну таблицю по кожному виду БФП, в якій вказує конкретну марку та модель БФП та відповідность запропонованих технічних характеристик та вимог БФП з технічними характеристиками та вимогами Замовника.**  **Загальні вимоги до обладнання**  1. Все обладнання повинно бути новим в відповідній оригінальній упаковці виробника та таким, що не було у використанні та не було відновленим. Запропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки, та з відповідним гарантійним сервісом виробника. Замовник залишає за собою право запросити перевірку серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника та відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу. Обладнання повинно бути у фірмовій упаковці.  2. Обладнання повинно бути виготовлено в країнах, на які не поширюються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України.  3. У пропозиції потрібно надати перелік запропонованого обладнання з зазначенням повних найменувань моделей та включених модулів.  **Вимоги до Учасника**  **Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, а саме:**  **1. Гарантійний лист (довільна форма) від Учасника про безкоштовне відновлення (ремонтування, заміна) Товару не пізніше наступного робочого дня після письмового повідомлення Замовника протягом гарантійного терміну експлуатації.**  **2. Гарантійний лист (довільна форма) 100-відсоткової поставки Товару згідно умов договору.**  **3. З метою уникнення постачання контрафактної продукції та забезпечення виконання гарантійних зобов’язань у складі своєї пропозиції Учасник повинен надати оригінал листа від виробника обладнання (або його офіційного представника в Україні) щодо повноважень учасника на постачання Товару, що є предметом закупівлі.**  **Експлуатаційна документація:**  1. Обладнання має бути укомплектоване офіційно оформленими експлуатаційними документами: паспортом, гарантійний талоном, формуляром та інструкцією з експлуатації на українській мові та в оригіналі, в яких обов’язково повинно бути зазначено серійний (заводський) номер обладнання, комплектність та номери комплектуючих виробів (при наявності), дата випуску, гарантійний термін експлуатації, засвідчені печаткою виробника (постачальника).  Документація має бути виконана державною мовою і надана у паперовому вигляді для кожного зразка.  **Гарантійні вимоги:**  1. Гарантія на товар – не менше 12 місяців з моменту підписання договору. Гарантійний термін експлуатації розповсюджується на весь Товар та всі його складові частини.  2. У разі виходу із ладу поставленого Товару (виявлення дефектів у процесі експлуатації) до закінчення гарантійного строку, який визначений у формулярах (паспортах), якщо при цьому не встановлена вина Замовника, що експлуатує одержані товари, Учасник зобов'язаний безкоштовно відновити (відремонтувати, замінити) товари не пізніше наступного робочого дня після письмового повідомлення експлуатуючої організації Замовника. Вартість комплектуючих виробів, які вийшли з ладу, сплачується Учасником. Гарантійне обслуговування виконується в сертифікованих сервісних центрах.    **Місце поставки Товару: 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.**  **Строк поставки Товару: протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дня отримання заявки від Замовника, але не пізніше ніж до 30.11.2023.**  Учасник гарантує, що весь запропонований ним товар є новим, не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, не перебуває під забороною відчуження, країною походження товару не є Російська Федерація.  Учасник гарантує, що до країни виробника товару не застосовані санкції згідно Закону України “Про санкції” від 14.08.2014 № 1644-VII. |