**Інформація щодо процедури закупівлі Одеського НДЕКЦ МВС**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі, очікувана вартість** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| **код ДК 021:2015:30120000-6-Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (Багатофункціональні пристрої)****510 000,00 грн. з ПДВ**  | **Відкриті торги з особливостями** **UA-2023-03-29-005754-a** | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА****код ДК 021:2015: 30120000-6-Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку (Багатофункціональні пристрої)**

| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Багатофункціональний пристрій лазерний кольоровий формату А3, (скорочено – БФП)** | **шт.**  | **2** |

| з/п | Технічна характеристика | Опис |
| --- | --- | --- |
|  | Тип пристрою  | Багатофункціональний пристрій: принтер, сканер, копір |
|  | Загальні характеристики | Технологія друку - повнокольорова лазерна / світлодіоднаТип установки - НастільнийПідтримувані функції - Мережевий друк, мережеве сканування, копіюванняЕкран апарату - Кольоровий, сенсорний, ємнісний, діагональ не менше 7 дюймівМаксимальний формат матеріалів - Не менше А3Автоматичний дуплекс - Обов'язково, під час друку, копіювання, скануванняАвтоподавач оригіналів - Обов'язково, однопрохідний двостороннійІнтерфейси підключення - USB 3.0, Ethernet 10/100/1000, NFC, WiFi-опціональноМожливість одночасної роботи Ethernet та WiFi інтерфейсів - Обов'язковоДрук с/ Сканування на флеш-накопичувач - Обов'язковоДрук із/ Сканування в хмарний сервіс - Обов'язково, підтримка Google Drive, Microsoft OneDrive, Office 365, DropBox, BoxМаксимальне місячне навантаження – не менше 87 000 сторінокПроцесор - Не менше 2 ядер, не менше 1.05 ГГцОперативна пам'ять у комплекті постачання у комплекті постачання - не менше 4 ГБМожливість використання без HDD - Обов'язковоНаявність відсіку для прихованого монтажу зчитувачів карток доступу - Обов'язково |
|  | Робота з папером | Кількість вхідних лотків - Не менше 2-хЗагальна ємність лотків у комплекті постачання - Не менше 620 аркушівМісткість лотка ручної подачі - Не менше 100 аркушівМаксимальна щільність паперу - Не менше 256 г/м2 із касетних лотківЄмність автоподатчика оригіналів - Не менше 130 аркушівВиведення робіт зі зрушенням - Обов'язковоМожливість збільшення вхідної ємності лотків - Не менше 5140 аркушівМожливість збільшення вихідної ємності лотків - Не менше 2000 аркушів |
|  | Друк | Оптичний дозвіл друку, не менше - 1200 х 2400 dpiШвидкість друку одностороння (подача листа довгою кромкою), А4 - Не менше 20 стор/хвШвидкість друку двостороння (подача листа довгою кромкою), А4 - Не менше 20 стор/хвЧас виходу першого відбитка, сек - Не більше 7Мови опису сторінок - PCL 5e, PCL 6, HP-GL, TIFF, PDF, XPS, JPEG, Adobe® PostScript® 3™(опціонально)Протоколи друку з мобільних пристроїв - Apple AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print ReadyЗахист завдань друку паролем - Обов'язково, друк завдання після введення пароля користувачем на екрані апаратаВідображення драйвера друку формату та розміру матеріалів у лотках, кількості тонера в апараті - Обов'язково в реальному часіМожливість надсилання завдань друку за допомогою email - Обов'язково друк тексту електронних листів, обов'язково друк прикріплених форматів JPEG, PDF, Microsoft Office, обов'язково друк на будь-якій моделі БФП |
|  | Копіювання | Швидкість копіювання одностороння, А4 - Не менше 20 копій/хвЧас виходу першої копії, сек - Не більше 6Можливості копіювання (введення: висновок) - 1:1, 1:2, 2:2 та 2:1Багатозадачність - Паралельне сканування та друк |
|  | Сканування  | Багатозадачність - Сканування, коли система друкує завдання копіювання або мережного друку, або коли передається робота сканування в мережу або факсомКольорове сканування - Обов'язковоШвидкість кольорового сканування (одностороннє) - Не менше 80 зобр./хвШвидкість кольорового сканування (двостороннє) - Не менше 80 зобр./хвПідтримка мережевих протоколів передачі даних - FTP, SMTP, SMB, sFTPНапрями сканування - Папку користувача, Електронну пошту, Мережа (можливість пошуку SMB і FTP-ресурсів прямо з інтерфейсу апарату), USB накопичувачФормати файлів - PDF (односторінковий, багатосторінковий, з можливістю контекстного пошуку, лінеаризований), PDF (з можливістю захисту паролем), TIFF, XPS, JPEGРозпізнавання тексту під час сканування - Обов'язково, на рівні апаратуПерегляд відсканованих зображень на екрані апарата - Обов'язково, підтримка збільшення/зменшення зображень жестами пальців, повороту окремих сторінок, додавання нових сторінок у завдання, можливість автоматичного видалення порожніх сторінок |
|  | Оптимізація бізнес-процесів | Сканування паспортів - Обов'язково наявність окремої кнопки на головному екраніАвтоматизація процесів сканування в Email, FTP, SMB - Обов'язково наявність інструмента створення окремої кнопки на основному екрані апарата з встановленими налаштуваннями скануванняПредиктивне введення ел. адреси одержувача - Обов'язково (При відповідному налаштуванні пристрою)Друк часто використовуваних документів - Обов'язково наявність інструменту створення окремої кнопки на головному екрані апарату для друку документів, що зберігаються на мережному ресурсі, безпосередньо з екрана апаратуІнформація для користувачів - Обов'язковою є наявність інструменту створення інформаційних повідомлень (текст, фото, анімація) для подальшого виведення на екран апаратаНалаштування кнопок (функцій, програм) на основному екрані - Обов'язково вибір кнопок для відображення, налаштування порядку розташування кнопок "перетягуванням", приховування незатребуваних кнопок. Обов'язкове виконання вищезгаданих операцій безпосередньо на екрані апаратуПерсональний екран для кожного користувача - Обов'язково, відображення персонального набору кнопок та порядку їх розташуванняЗвукові та світлові оповіщення - Обов'язково при виконанні робіт та при виникненні несправностейВстановлення програм із загальнодоступного інтернет ресурсу - Обов'язково наявність окремої кнопки на екрані апаратаМожливість віддаленого доступу до інтерфейсу апарату - Обов'язково, наявність можливості отримання повноцінного віддаленого доступу до графічного інтерфейсу користувача (включаючи сервісне меню для інженера), можливість віддаленого блокування натискань на фізичному сенсорному екрані пристрою, відображення операцій, що виконуються віддалено на фізичному сенсорному екрані пристрою |
|  | Безпека | Захист доступу до функцій апарата паролем - Обов'язково, до друку/сканування/копіювання у будь-яких комбінаціяхСтатистика використання апарату користувачами при обмеженні доступу - Обов'язково, за кожним користувачем, обсяг робіт друку/сканування/копіюванняПротоколи мережного адміністрування - DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
|  | Можливості вбудованого WEB-сервера пристрою | Відображення статусу пристрою (на WEB-інтерфейсі) - Обов'язково, не гірше - Статус лотків/вміст, статус витратних матеріалів, лічильники робітУправління чергами друку - Обов'язково, перегляд завдань друку з можливістю їх видаленняЗавантаження робіт друку на пристрій - Обов'язково, формати, що підтримуються (не гірше) - PCL, PDF, XPS, JPEG, PS (з встановленою опцією PS) |
|  | Витратні матеріали | Роздільні витратні матеріали, тонер та барабан - Обов'язковоТонер та фотобарабан – у комплекті постачання - Обов'язковоДевелопер у комплекті постачання - Обов'язковоЄмність стартового чорного тонер-картриджу в комплекті - Не менше 16 100 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752Ємність кольорових стартових тонер-картриджів у комплекті - Не менше 9 800 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752Ємність чорного фотобарабану в комплекті - Не менше 109 відбитків А4Ємність кольорового фотобарабану в комплекті - Не менше 87 000 відбитків А4Ємність стандартного чорного тонер-картриджа - Не менше 31 300 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752Ємність кожного стандартного кольорового тонер-картриджа - Не менше 18 500 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752У комплекті, окрім стартових картриджів, обов’язково додаткові тонер-картриджі – Чорний не менше 31 300 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752, кольорові - не менше 18 500 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752Витратні матеріали, що замінюються користувачем - Тонер, Фотобарабан, Фьюзер, Ролик переносу |

| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Багатофункціональний пристрій лазерний монохромний формату А4 (скорочено – БФП)** | **шт.**  | **3** |

| з/п | Технічна характеристика | Опис |
| --- | --- | --- |
|  | Тип пристрою  | Монохромний лазерний універсальний пристрійДоступні функції: Друк, сканування, копіювання |
|  | Загальні характеристики | **Швидкість друку**Односторонній друк: не менше 38 стор/хв (формат A4),не менше 63,1 стор/хв (A5, альбомна)Двосторонній друк: не менше 31,9 зобр/хв (формат A4)Роздільна здатність друку: не менше 1200 x 1200 точок/дюймТривалість прогріву: не більше 14 секунд Час виведення першої роздруківки: не більше 5,5 секундиРекомендований щомісячний обсяг друку: не менше 4000 стор/місРобоче навантаженняМакс. не менше 80 000 сторінок на місяцьПам’ять : не менше 1 ГБПанель керування: кольоровий сенсорний РК-екран не менше 12,7 см |
|  | Копіювання | Швидкість копіюванняОдносторонній друк (A4): не менше 38 стор/хвДвосторонній друк (A4): не менше 30,3 зобр/хвЧас виведення першої копіїADF (A4): не більше 6,6 сРоздільна здатність при копіюванні: не менше 600 x 600 точок/дюймДвостороннє копіювання: обов’язково, 2-стор. на 2-стор. (автоматично)Багаторазове копіювання: не менше 999 копійЗменшення/збільшення: не менше 25–400 % |
|  | Сканування | Оптична: не менше 600 x 600 точок/дюймУдосконалена: не менше 9600 x 9600 точок/дюймШвидкість скануванняОдносторонній монохромний режим: не менше 38 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)Односторонній кольоровий режим: не менше 13 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)Двосторонній монохромний режим: не менше 70 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)Двосторонній кольоровий режим: не менше 26 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)Глибина кольору під час сканування: не менше 24 біти/24 біти (вхідна/вихідна)Відтінки сірого: не менше 256 градаційСумісність: обов’язково TWAIN, WIA, ICAМаксимальна ширина сканування: не менше 216 ммСканування для надсилання електронною поштою: обов’язково TIFF/JPEG/PDF/компактний PDF-файл/PDF-файл із можливістю пошукуСканування в хмару: обов’язково TIFF/JPEG/PDF/PNG3 |
|  | Робота з носіями друку | Подав. паперу (станд.): Касета не менше, ніж на 250 аркушівБагатоцільовий лоток не менше, ніж на 100 аркушівАПД не менше, ніж на 50 аркушівПодав. паперу (додатково): Касета не менше, ніж на 550 аркушівМакс. ресурс паперу для подавання: не менше, ніж 900 аркушівВиведення паперу: не менше, ніж 150 аркушівТипи носія (обов’язково): Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий папір, етикетки, листівки, конверти |
|  | Інтерфейс і підключення | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключенняСумісність з операційними системами(обов’язково):Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008, Mac OS X 10.11 і вище, Linux |
|  | Витратні матеріали: | пристрій постачається з базовим картриджем (чорний: не менше 3100 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752) та додатковим картриджем не менше 3100 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752. Виробником передбачений картридж ємністю не менше 10 000 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752 |

| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Багатофункціональний пристрій струменевий кольоровий формату А4 (скорочено – БФП)** | **шт.**  | **1** |

| з/п | Технічна характеристика | Опис |
| --- | --- | --- |
|  | Тип пристрою  | Кольоровий універсальний пристрійДоступні функції: Друк, сканування, копіювання |
|  | Загальні характеристики | Конфігурація сопел: 180 Сопла, чорний колір, 59 Сопла на колірМінімальна величина рідинної краплі: 3 pl, З технологією змінного розміру краплинТехнологія чорнила : Чорнила на основі барвникаРоздільна здатність друку: не менше 5.760 x 1.440 DPI (точок на дюйм) |
|  | Друк | Кількість кольорів: 4-колірнийШвидкість друку ISO/IEC 24734Не менше 9,2 Стор./хв. Монохромний, не менше 4,5 Стор./хв. ColourМаксимальна швидкість друкуНе менше 15 Стор./хв. Colour (plain paper 75 g/m²), не менше 33 Стор./хв. Монохромний (plain paper 75 g/m²) |
|  | Сканування | Швидкість одностороннього сканування (чорно-білий формат A4)Не менше 600 DPI (точок на дюйм) x 1.200 DPI (точок на дюйм) (горизонтальний x вертикальний)Формат виведення даних:BMP, Сканування для JPEG, PICT, Сканування для TIFF, Сканування для multi-TIFF, Сканування для PDF, PNGТип сканера:Контактний датчик зображення (CIS) |
|  | Робота з носіями друку | Кількість паперових ящиків:1Формати паперу:C6 (конверт), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Юридичні питання, Визначений користувачем, 13 x 18 см, 10 x 15 см, Лист, № 10 (конверт), DL (конверт), 16:9Дуплекс: ВручнуЄмність лотку для подачі паперу: не менше 30 аркушівНалежна вага паперу: не гірше 64 г/м2 - 300 г/м2 |
|  | Інтерфейс і підключення | Підключення (обов’язково): USB |
|  | Витратні матеріали та комплектація: | пристрій постачається з чорнилами ресурсом: 6500 стор. кольорових чорнил та 3600 стор. чорних та додатково з оригінальними ємкостями чорнил (чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий) на 65 мл. кожний |

| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Багатофункціональний пристрій струменевий кольоровий формату А4 (скорочено – БФП)** | **шт.**  | **3** |

| з/п | Технічна характеристика | Опис |
| --- | --- | --- |
|  | Тип пристрою  | Кольоровий універсальний пристрійДоступні функції: Друк, сканування, копіювання, факс |
|  | Загальні характеристики | Конфігурація сопел:400 Сопла, чорний колір, 128 Сопла на колірМінімальна величина рідинної краплі:Не більше 3,3 pl, З технологією змінного розміру краплинТехнологія чорнила:Чорні пігментні та кольорові на основі барвника чорнилаРоздільна здатність друку:Не менше 4.800 x 1.200 DPI (точок на дюйм) |
|  | Друк | Швидкість друку ISO/IEC 24734Не менше 15,5 Стор./хв. Монохромний, не менше 8,5 Стор./хв. ColourМаксимальна швидкість друкуНе менше 33 Стор./хв. Монохромний (plain paper 75 g/m²), не менше 20 Стор./хв. Colour (plain paper 75 g/m²)Швидкість автоматичного двостороннього друку за стандартом ISO/IECНе менше 6,5 A4 Pages/min Монохромний, не менше 4,5 A4 Pages/min Colour |
|  | Сканування | Роздільна здатність сканування: не менше 1200\*2400 точок на дюйм  |
|  | Робота з носіями друку | Кількість паперових ящиків: не менше 1Формати паперу: A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C6 (конверт), DL (конверт), № 10 (конверт), Лист, 9 x 13 см, 10 x 15 см, 16:9, Юридичні питанняДуплекс: ТакАвтоматична подача документів: не менше 30 сторінокНалежна вага паперу: не гірше 64 г/м2 - 250 г/м2 |
|  | Інтерфейс і підключення | Підключення (обов’язково) : USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct |
|  | Витратні матеріали та комплектація: | пристрій постачається з чорнилами ресурсом:14000 стор. кольорових чорнил та 5200 стор. чорних та додатково з оригінальними ємкостями чорнил (чорний на 127 мл., блакитний на 70 мл., пурпуровий на 70 мл., жовтий на 70 мл.) |

| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **К-ть** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Багатофункціональний пристрій лазерний монохромний формату А4 (скорочено – БФП)** | **шт.**  | **10** |

| з/п | Технічна характеристика | Опис |
| --- | --- | --- |
|  | Тип пристрою  | Монохромний лазерний  |
|  | Загальні характеристики | Швидкість друку: не менше 20 стор./хвРобоче навантаження: не менше 15000 зображень на місяцьШвидкість процесора: не менше 600 MHzПам'ять друку (стандартний): не менше 128 МБ стандартнийМаксимальна роздільна здатність друку: не менше 600 x 600 dpiЧас виходу першої сторінки, друк: не більше 8,5 секМови опису сторінки (PDL) (обов’язково): GDIФункції друку: Драйвер двонаправленого обміну даними, Друк буклетів, Регулювання яскравості, Регулювання контрастності, Користувацький розмір сторінки, Параметри драйверу Earth Smart, Поліпшення країв, За розміром сторінки, Моніторинг завдання, Багатосторінковість (кілька сторінок на одному аркуші), Вибір паперу за атрибутом, Плакатний друк, Замовлення цифрового друку, Зменшити/збільшити, Масштабування, Пропускати порожні сторінки, Зберігати та відновлювати параметри драйвера, Режим економії тонера, Водяні знаки |
|  | Копіювання | Максимальна роздільна здатність копіювання: не менше 600 x 600 dpiЧас виходу першої сторінки, копіювання: не більше 10 сек |
|  | Сканування | Сканування з драйвером (обов’язково) TWAIN/WIA |
|  | Робота з носіями друку | Місткість паперу:Лоток (Основний лоток): не менше 150 арк.Лоток (Слот для ручної подачі): не менше 1 арк.Розмір паперуЛоток (Основний лоток та слот для ручної подачі): Користувацькі розміри: не менше 76 x 127 мм , 216 x 356 ммМісткість вихідного пристрою : не менше 100 арк. |
|  | Інтерфейс і підключення | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключенняСумісність з операційними системами(обов’язково):Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008, Mac OS X 10.11 і вище, Linux |
|  | Витратні матеріали: | пристрій постачається з базовим картриджем (чорний: не менше 700 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752) та додатковим картриджем не менше 1500 відбитків А4 відповідно до ISO/IEC 19752 |

 **У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати порівняльну таблицю по кожному виду БФП, в якій вказує конкретну марку та модель БФП та відповідность запропонованих технічних характеристик та вимог БФП з технічними характеристиками та вимогами Замовника.****Загальні вимоги до обладнання** 1. Все обладнання повинно бути новим в відповідній оригінальній упаковці виробника та таким, що не було у використанні та не було відновленим. Запропоновані моделі обладнання повинні бути сучасними. Обладнання повинно ввозитися на територію України через офіційні канали поставки, та з відповідним гарантійним сервісом виробника. Замовник залишає за собою право запросити перевірку серійних номерів обладнання, що постачається, у локального офісу виробника та відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу. Обладнання повинно бути у фірмовій упаковці. 2. Обладнання повинно бути виготовлено в країнах, на які не поширюються обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду України. 3. У пропозиції потрібно надати перелік запропонованого обладнання з зазначенням повних найменувань моделей та включених модулів.**Вимоги до Учасника** **Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати документи, а саме:** **1. Гарантійний лист (довільна форма) від Учасника про безкоштовне відновлення (ремонтування, заміна) Товару не пізніше наступного робочого дня після письмового повідомлення Замовника протягом гарантійного терміну експлуатації.** **2. Гарантійний лист (довільна форма) 100-відсоткової поставки Товару згідно умов договору.** **3. З метою уникнення постачання контрафактної продукції та забезпечення виконання гарантійних зобов’язань у складі своєї пропозиції Учасник повинен надати оригінал листа від виробника обладнання (або його офіційного представника в Україні) щодо повноважень учасника на постачання Товару, що є предметом закупівлі.** **Експлуатаційна документація:** 1. Обладнання має бути укомплектоване офіційно оформленими експлуатаційними документами: паспортом, гарантійний талоном, формуляром та інструкцією з експлуатації на українській мові та в оригіналі, в яких обов’язково повинно бути зазначено серійний (заводський) номер обладнання, комплектність та номери комплектуючих виробів (при наявності), дата випуску, гарантійний термін експлуатації, засвідчені печаткою виробника (постачальника).Документація має бути виконана державною мовою і надана у паперовому вигляді для кожного зразка. **Гарантійні вимоги:** 1. Гарантія на товар – не менше 12 місяців з моменту підписання договору. Гарантійний термін експлуатації розповсюджується на весь Товар та всі його складові частини.  2. У разі виходу із ладу поставленого Товару (виявлення дефектів у процесі експлуатації) до закінчення гарантійного строку, який визначений у формулярах (паспортах), якщо при цьому не встановлена вина Замовника, що експлуатує одержані товари, Учасник зобов'язаний безкоштовно відновити (відремонтувати, замінити) товари не пізніше наступного робочого дня після письмового повідомлення експлуатуючої організації Замовника. Вартість комплектуючих виробів, які вийшли з ладу, сплачується Учасником. Гарантійне обслуговування виконується в сертифікованих сервісних центрах.**Місце поставки Товару: 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.****Строк поставки Товару: протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дня отримання заявки від Замовника, але не пізніше ніж до 30.11.2023.**Учасник гарантує, що весь запропонований ним товар є новим, не є предметом будь-якого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України, не перебуває під забороною відчуження, країною походження товару не є Російська Федерація. Учасник гарантує, що до країни виробника товару не застосовані санкції згідно Закону України “Про санкції” від 14.08.2014 № 1644-VII. |