**Інформація щодо процедури закупівлі Одеського НДЕКЦ МВС**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі, очікувана вартість** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| **ДК 021:2015:31150000-2:** **Баласти для розрядних ламп чи трубок (Джерело безперервного живлення)****85 000,00 грн. з ПДВ**  | **Відкриті торги з особливостями** **UA-2023-09-26-002272-a** | **Технічні характеристики та вимоги**  **Таблиця 1**

| **Найменування технічних вимог до необхідних наявних технічних, комплектуючих та якісних характеристик** | **Інформація про відповідність мінімальним технічним вимогам (наявні показники, або еквівалент)** |
| --- | --- |
| **Топологія** | Обов’язково On-Line ДБЖ  |
| **Форм-Фактор** | Моноблочний – Rack & tower (універсальний корпус) |
| Максимальна вихідна потужність ДБЖ (кВА/кВт) | 10кВА / 10кВт |
| Коефіцієнт потужності входу | ≥ 0,99 |
| Вхідна напруга, діапазон | 100% навантаження > 176 V AC90% навантаження > 160 V AC80% навантаження > 140 V AC60% навантаження > 110 V AC |
| Вхідна частота, діапазон | 40-70Гц |
| Коефіцієнт потужності виходу | 1,0 |
| Допустимі перевантаження, інвертор | 110% - 10 хвилин125% - 1 хвилина150% - 30 сек. |
| Допустимі перевантаження, робота від батарей | 110% - виключення через 1 хвилину130% - виключення через 10 сек.>130% - виключення через 200 ms |
| Вихідна частота | 50/60 Гц |
| Дісплей | LED +LCD |
| Напруга АКБ | 192 V DC |
| Тип АКБ, кількість | AGM 12В/9Аг, 16 шт |
| ККД | До 95% |
| Тривалість автономної роботи ДБЖ | Не менше 5 хв. при навантаженні 70%  |
| **Інтерфейси** |
| Стандартно |   |
| Опціонально | USB, ECO KIT, Dry contacts, додаткові батарейні кабінети |
| **Габаритні розміри та системні вимоги** |
| ДБЖ Габарити ШхГхВ, мм  | Не більше 440×660×173  |
| Вага | Не менше 60 кг |
| Відповідність українському законодавству | Наявність сертифікату відповідності - обов’язково |
| Наявність на складі постачальника | Обов’язково |

**До всіх посилань у технічних вимогах Замовника електронних закупівель на конкретну фірму або тип, марку, технічну характеристику предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент». Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірше, ніж зазначені у Таблиці 1.****У складі своєї пропозиції Учасник обов’язково повинен надає порівняльну таблицю щодо відповідності запропонованих технічних характеристик та вимог джерела безперервного живлення з технічними характеристиками та вимогами Замовника (Таблиця 1).****1. Учасник повинен надати підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів обладнання медико-технічним вимогам тендерної документації у вигляді копії паспорту, технічного опису або інструкції користувача або тощо українською мовою.****2. Гарантійне обслуговування (за рахунок Учасника) та після гарантійне обслуговування (згідно окремого договору) повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації (надати Учасником гарантійний лист у довільній формі).** **3. Проведення доставки та пуску обладнання за рахунок Учасника (надати Учасником гарантійний лист у довільній формі).****4. Інструктаж спеціалістів щодо обслуговувння обладнання проводиться за рахунок Учасника (надати Учасником гарантійний лист у довільній формі).****5. Гарантійний термін експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію, але початок гарантійного строку не пізніше ніж через 6 місяців з дати підписання видаткової накладної (надати Учасником гарантійний лист у довільній формі).****6. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати Учасником гарантійний лист у довільній формі).****Кількість товару: 1 штука.****Місце поставки товару: 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.****Строк поставки товару: протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання заявки від Замовника, але не пізніше ніж до 01.12.2023 року.** |