**Інформація щодо процедури закупівлі**

**«Поточний ремонт приміщення лабораторії відділу матеріалів, речовин і виробів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35 (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»)»**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| Поточний ремонт приміщення лабораторії відділу матеріалів, речовин і виробів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35 (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво») | Відкриті торги  UA-2021-07-09-002633-a | 210 000,00 грн з ПДВ | У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".  Поточний ремонт приміщення лабораторії відділу матеріалів, речовин і виробів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35  (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |  | **Локальний кошторис 2-1-1  на опоряджувальні роботи** |  |  |  | |  | **Роздiл 1. Електромонтажні роботи** |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *1* | *Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2* | *100м* | *1,8* |  | | |  |  |  |  |  | | *2* | *Монтаж вiнiпластових труб для електропроводки дiаметром до 25 мм, укладених в борознах пiд заливку* | *100м* | *2,3* |  | | |  |  |  |  |  | | *3* | *Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби* | *100м* | *0,31* |  | | |  |  |  |  |  | | *4* | *Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби* | *100м* | *1,75* |  | | |  |  |  |  |  | | *5* | *Затягування першого проводу перерiзом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби* | *100м* | *0,24* |  | | |  |  |  |  |  | | *6* | *Затягування наступного проводу перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби* | *100м* | *3,43* |  | | |  |  |  |  |  | | *7* | *Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 1-клавiшних* | *100шт* | *0,02* |  | | |  |  |  |  |  | | *8* | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi* | *100шт* | *0,37* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *9* | *Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв* | *1 шафа* | *4* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *10* | *Монтаж оснащення щитка* | *1 шафа* | *3* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *11* | *Установлення перемикачiв* | *100шт* | *0,13* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *12* | *Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А* | *100шт* | *0,02* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *13* | *Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А* | *100шт* | *0,02* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *14* | *Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються в пiдвiсних стелях* | *100шт* | *0,09* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | |  | **Роздiл 2. Сантехнічні роботи** |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *15* | *Прокладання трубопроводiв каналiзацiї тришарових дiаметром 50 мм* | *100м* | *0,1176* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *16* | *Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 110 мм* | *100м* | *0,01* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *17* | *Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром до 32 мм* | *шт* | *4* |  | | |  |  |  |  |  | | *18* | *Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 50 мм* | *шт* | *2* |  | | |  |  |  |  |  | | *19* | *Врiзування в дiючi внутрiшнi мережi трубопроводiв каналiзацiї дiаметром 100 мм* | *шт* | *2* |  | | |  |  |  |  |  | | 20 | Утеплення трубопроводiв | 100м | 0,28 |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *21* | *Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води* | *10к-т* | *0,1* |  | | |  |  |  |  |  | |  | **Роздiл 3. Опорядження та оздоблення** |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *22* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] по металевому каркасу* | *100м2* | *1,08* |  | | |  |  |  |  |  | | *23* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення* | *100м2* | *0,046* |  | | |  |  |  |  |  | | *24* | *Улаштування опори столу з гіпсокартонних листів з улаштуванням металевого каркасу* | *100м2* | *0,041* |  | | |  |  |  |  |  | | *25* | *Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами (стійки столу)* | *100м2* | *0,059* |  | | |  |  |  |  |  | | *26* | *Улаштування каркасу столу з металевих профілів для підшивання гіпсокартонними листами* | *1 т* | *0,0735* |  | | |  |  |  |  |  | | *27* | *Улаштування горизонтальних поверхонь столу гіпсокартонними листами.* | *100 м2* | *0,168* |  | | |  |  |  |  |  | |  | *Улаштування вертикальних поверхонь столу гіпсокартонними листами* | *100 м2* | *0,028* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *28* | *Шпаклювання стiн, укосів та столів мiнеральною шпаклiвкою* | *100м2* | *1,298* |  | | |  |  |  |  |  | | *29* | *Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,065* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *30* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,223* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *31* | *Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"* | *100м2* | *0,223* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *32* | *Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"* | *100м2* | *0,191* |  | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | *33* | *Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів* | *100м2* | *1,298* |  | | |  |  |  |  |  | | 34 | Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї металевими щiтками | м2 | 6,2 |  | | |  |  |  |  |  | | *35* | *Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше пофарбованих металевих поверхонь площею бiльше 5 м2* | *100м2* | *0,062* |  | | |  |  |  |  |  |   **Матеріали та обладнання, що надається Замовником**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця  виміру | Кількість | | |  |  |  |  |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | |  |  | **IV. Будівельні матеріали, вироби і конструкції** |  |  | |  |  |  |  |  | | 1 | +1504-6157 варіант 1 | Вимикач автоматичний 3-полюсний, 25А | шт | 1 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 2 | +1504-1006 варіант 1 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, номiнальний струм 32 А | шт | 2 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 3 | +1504-1006 варіант 2 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, номiнальний струм 10А | шт | 1 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 4 | +1504-1006 варіант 3 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, номiнальний струм 20А | шт | 10 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | | 5 | +1504-1011 варіант 1 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, номiнальний струм 63 А | шт | 1 | | |  |  |  |  |  | | 6 | +1504-1402 варіант 1 | Вимикач автоматичний номiнальний струм 16 А, кiлькiсть полюсiв 3 | шт | 1 | | |  |  |  |  |  | | 7 | +С1547-6 варіант 1 | Вимикач одноклавішний Nilson | шт | 2 | | |  |  |  |  |  | | 8 | +С111-2015-4 варіант 1 | Гiпсова шпаклiвка Сатен | кг | 240,13182 | | |  |  |  |  |  | | 9 | +С111-1624-2 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення СТ 17 | л | 4,46 | | |  |  |  |  |  | | 10 | +С188888-8 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 666,231 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 11 | +С130-1168 варіант 1 | Заглушки 1/2" | шт | 3 | | | 12 | +С130-1170 варіант 1 | Заглушки, дiаметр 100 мм | шт | 2 | | |  |  |  |  |  | | 13 | +С113-2125 | Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм | м | 30 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 14 | +С113-2126 | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 150 | | |  |  |  |  |  | | 15 | +С113-2127 | Захисна трубка /гофрована/ 25х2,5 мм | м | 50 | | |  |  |  |  |  | | 16 | +С152-135 варіант 1 | Кабелi силовi, марка ВВГнг, число жил та перерiз 3х4 мм2 | 1000м | 0,023 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 17 | +С152-146 варіант 1 | Кабелi силовi, марка ВВГнг, число жил та перерiз 5х10 мм2 | 1000м | 0,006 | | |  |  |  |  |  | | 18 | +С152-50 варіант 1 | Кабелi силовi, марка ВВГп, число жил та перерiз 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,031 | | | 19 | +С153-32 варіант 1 | Кабелi силові ВВГнг, число жил та перерiз 5х2,5 мм2 | 1000м | 0,009 | | | 20 | +С153-31 варіант 1 | Кабелi силові, марка ВВГнг, число жил та перерiз 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,175 | | |  |  |  |  |  | | 21 | +С153-39 варіант 1 | Кабелi силові, марка ВВГнг, число жил та перерiз 5х4 мм2 | 1000м | 0,024 | | |  |  |  |  |  | | 22 | +С1545-66 варіант 1 | Кабель Vinga UTP | м | 305 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 23 | +С188888-21 варіант 1 | Клей монтажний "Перфлікс" | шт | 1 | | |  |  |  |  |  | | 24 | +С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Kreyzel | кг | 187,25 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 25 | +С113-1717 | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 20 | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 26 | +С113-1706 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 6 | | |  |  |  |  |  | | 27 | +С113-1709 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 4 | | |  |  |  |  |  | | 28 | +С113-1466-1 варіант 1 | Коліно діам. 110/90 | шт | 6 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | | 29 | +С1555-142 | Кольоровий пігмент | кг | 0,07 | | |  |  |  |  |  | | 30 | +С1545-177 варіант 1 | Коробка монтажна | 100шт | 0,38 | | |  |  |  |  |  | | 31 | +1504-17218 варіант 1 | Коробка розподiльна 110х110х75 | шт | 4 | | |  |  |  |  |  | | 32 | +С113-74 варіант 2 | Кут 20х1/2" Santan | 10шт | 0,4 | | |  |  |  |  |  | | 33 | +С113-74 варіант 1 | Кут 20х90 Santan | 10шт | 1,6 | | |  |  |  |  |  | | 34 | +С111-741 варіант 2 | Листи гiпсокартоннi вологостійкі | м2 | 60 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | | 35 | +С130-914 варіант 1 | Муфти PP-R 25х25 мм | шт | 10 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 36 | +С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 | | |  |  |  |  |  | | 37 | +С1551-18-СП варіант 1 | Паста "Уніпак" | шт | 2 | | |  |  |  |  |  | | 38 | +С1545-166 варіант 1 | Патрубок ППР-110 | 100шт | 0,01 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 39 | +С113-2074 варіант 1 | Перехiдник 2"х1 1/2" посилений | шт | 2 | | | 40 | +С113-2284 | Перехiдники на чавун гумовi /манжет/ до каналiзацiйних труб UD100 | шт | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | | 41 | +С111-265 варіант 1 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн рельєфнi Бінго | м2 | 6,5 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 42 | +С111-284 варіант 2 | Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 22,7 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 43 | &С111-828-5 варіант 3 | Профiлi стійкові | м | 144 | | |  |  |  |  |  | | 44 | +С111-829-1 варіант 4 | Профілі напрямні | м | 144 | | |  |  |  |  |  | | 45 | +С1545-209 варіант 1 | Рамка подвійна | 100шт | 0,01 | | |  |  |  |  |  | | 46 | +С1545-209 варіант 2 | Рамка потрійна Nilson | 100шт | 0,01 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | | 47 | +С1545-209 варіант 3 | Рамка четверна | 100шт | 0,08 | | | 48 | +С113-1478 | Ревізія ПВХ діам. 110 мм | шт | 1 | | | 49 | +С1512-14 варіант 2 | Розетка кругла з/з | шт | 1 | | | 50 | +С1512-14 варіант 1 | Розетка одинарна | шт | 36 | | |  |  |  |  |  | | 51 | +С1633-10ВД варіант 1 | Розчинники для фарби на основі Уайт-спіріту | л | 0,6 | | | 52 | +С1547-7 варіант 1 | Світильник 595х595 з блоком живлення | шт | 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | | 53 | &С111-1678-М | Стрiчка монтажна | шт | 5 | | |  |  |  |  |  | | 54 | +С113-1121- 13З варіант 1 | Трiйник дiам. 50/50 мм | шт | 4 | | | 55 | +С113-1103 варіант 2 | Трiйники 110х110/90 | шт | 2 | | |  |  |  |  |  | | 56 | +С113-1103 варіант 1 | Трiйники дiам. 110 мм | шт | 3 | | | 57 | +С113-1531 варіант 1 | Труба каналізаційна діам 110мм, L=500мм | шт | 2 | | |  |  |  |  |  | | 58 | +С113-1532 варіант 2 | Труба каналізаційна діам 50мм, L=1000мм | шт | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | | 59 | +С113-1532 варіант 1 | Труба каналізаційна діам 50мм, L=2000мм | шт | 2 | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 60 | +С113-1532 варіант 3 | Труба каналізаційна діам 50мм, L=315мм | шт | 4 | | |  |  |  |  |  | | 61 | +С113-1532 варіант 4 | Труба каналізаційна діам 50мм, L=500мм | шт | 5 | | |  |  |  |  |  | | 62 | +С1545-105 варіант 2 | Утеплювач для труб діам 22 (Теплоізол) | 10м | 0,4 | | |  |  |  |  |  | | 63 | +С1545-105 варіант 1 | Утеплювач для труб діам 28 (Теплоізол) | 10м | 2,4 | | |  |  |  |  |  | | 64 | +С111-829-1 варіант 2 | Шина з"єднувальна 3ф | м | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 65 | +С111-829-1 варіант 3 | Шина з"єднувальна 3ф | м | 1 | | |  |  |  |  |  | | 66 | +С1545-519 варіант 1 | Шина нульова №12 | шт | 1 | | |  |  |  |  |  |   **Всі інші матеріали та обладнання, що необхідно для надання послуг надаються Учасником.**  **Про розрахунку вартості тендерної пропозиції необхідно врахувати, що частково матеріали та обладнання надаються Замовником та не враховуються в загальну ціну тендерної пропозиції.** |