**Інформація щодо процедури закупівлі**

Поточний ремонт коридору лабораторії відділу матеріалів, речовин і виробів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35 (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»)

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| Поточний ремонт коридору лабораторії відділу матеріалів, речовин і виробів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35 (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво») | Відкриті торгиUA-2021-10-19-008423-с | 450000,00 грн з ПДВ | У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".Поточний ремонт коридору лабораторії відділу матеріалів, речовин і виробів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35 (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  Знімання дверних полотен | м2 | 2 |   |
| *2* |  *Демонтаж дверних коробок в кам'янихстінах з відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | 1 |  |
| 3 |  Знімання наличників | м | 5,6 |   |
| *4* |  Демонтаж світильників з лампамирозжарювання | *шт* | 2 |   |
| 5 |  *Розбирання покриттів підлог з керамічнихплиток* | м2 | 4,8 |  |
| *6* |  *(Демонтаж)пiдстильного шару бетонного* | *м3* | *0,384* |   |
| 7 |  *Розбирання цементних покриттів підлог* | м2 | 4,5 |  |
| *8* |  *Улаштування армованих цеглянихперегородок з прорізами товщиною 0,5цеглини в приміщеннях площею до 5 м2* | м2 | 3,7 |  |
| 9 |  *Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 50* | *м3* | 0,084 |  |
| *10* |  *Улаштування цементної вирівнювальноїстяжки* | м2 | 4,8 |  |
| 11 |  *Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 150* | *м3* | 0,15 |  |
| *12* |  *Поліпшене штукатурення стін по сітці безулаштування каркасу* | м2 | 7,4 |  |
| 13 |  *Готування важких опоряджувальнихцементних розчинів, склад 1:3* | *м3* | 0,22 |  |
| *14* |  *Улаштування обшивки стiнгiпсокартонними плитами [фальшстiни] у 2шари по металевому каркасу* | м2 | 21,8 |  |
| 15 |  *Улаштування обшивки укосівгіпсокартонними з кріпленням шурупами зулаштуванням металевого каркасу безутеплення* | м2 | 1,4 |  |
| *16* |  *Улаштування каркасу підвісних стель ізметалевих профілів для підшиваннягіпсокартонними листами* | *1 т* | *0,0095* |   |
| 17 |  *Улаштування підшивки горизонтальнихповерхонь підвісних стель гіпсокартоннимиабо гіпсоволокнистими листами.* | м2 | 4,8 |  |
| *18* |  *Шпаклювання стiн, укосів мiнеральноюшпаклiвкою* | м2 | 8,6 |  |
| 19 |  *Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою* | м2 | 4,8 |  |
| *20* |  *Облицювання поверхонь стін керамічнимиплитками на розчині із сухої клеючої суміші,число плиток в 1 м2 до 7 шт* | м2 | 21,9 |  |
| *21* |  *Улаштування покриттів з керамічнихплиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | м2 | 4,8 |  |
| 22 |  *Полiпшене фарбування водоемульсiйнимисумiшами стiн по збiрних конструкцiях,пiдготовлених пiд фарбування* | м2 | 8,6 |  |
| *23* |  *Полiпшене фарбування водоемульсiйнимисумiшами стель по збiрних конструкцiях,пiдготовлених пiд фарбування* | м2 | 4,8 |  |
| *24* |  *Установлення умивальників одиночних зпідведенням холодної та гарячої води* | *к-т* | 10 |  |
| 25 |  *Установлення унітазів з безпосередньоприєднаним бачком* | *к-т* | 20 |  |
| *26* |  *Монтаж водонагрiвника електричного* | *шт* | *1* |   |
| *27* |  *Монтаж світильниківсвітлодіодних, яківстановлюються в підвісних стелях* | *шт* | 4 |  |
| 28 |  *Улаштування перегородок у санвузлах* | м2 | 4,8 |  |
|   | **Роздiл 2. Коридор** |  | 0 |  |
| 29 |  Знімання дверних полотен | м2 | 13,8 |   |
| *30* |  *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | 6 |  |
| 31 |  Знімання наличників | м | 33,6 |   |
| *32* |  Демонтаж відкритої електропроводки | м | 915 |   |
| 33 |  Демонтаж вимикачів | *шт* | 2 |   |
| *34* |  Демонтаж світильників з лампами розжарювання | *шт* | 8 |   |
| 35 |  *Улаштування цементної вирівнювальної стяжки* | м2 | 18,5 |  |
| *36* |  *Готування важких кладкових цементнихрозчинів, марка 150* | *м3* | 0,57 |  |
| 37 |  *Лоток по установлених конструкціях,ширина лотка до 200 мм* | *м* | 15 |  |
| *38* |  *Прокладання ізольованих проводів перерізомдо 6 мм2 у лотках* | *м* | 915 |  |
| 39 |  *Установлення штепсельних розетокутопленого типу при схованій проводці* | *шт* | 20 |  |
| *40* |  Розетка Internet | шт | 20 |   |
| 41 |  *Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу* | м2 | 75,2 |  |
| *42* |  *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення* | м2 | 1,8 |  |
| 43 |  *Улаштування каркасу підвісних стель ізметалевих профілів для підшиваннягіпсокартонними листами* | *1 т* | *0,0382* |   |
| *44* |  *Улаштування підшивки вертикальнихповерхонь підвісних стель гіпсокартоннимиабо гіпсоволокнистим и листами* | м2 | 8,1 |  |
| 45 |  *Улаштування підшивки горизонтальнихповерхонь підвісних стель гіпсокартоннимиабо гіпсоволокнистими листами.* | м2 | 18,5 |  |
| *46* |  *Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною шпаклiвкою* | м2 | 77 |  |
| 47 |  *Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою* | м2 | 26,6 |  |
| *48* |  *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | м2 | 18,5 |  |
| 49 |  *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | м2 | *3,09* |   |
| *50* |  *Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування*  | м2 | 77 |  |
| 51 |  *Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування*  | м2 | 26,6 |  |
| *52* |  *Установлення вимикачів утопленого типупри схованій проводці, 1-клавішних* | *шт* | 2 |  |
| 53 |  *Монтаж світильників світлодіодних, яківстановлюються в підвісних стелях* | *шт* | 6 |  |
| *54* |  *Установлення дверей розсувних* | м2 | 13,8 |  |
|   | **Роздiл 3. Коридор біля сховища** |  | 0 |  |
| 55 |  Демонтаж світильників | *шт* | 2 |   |
| *56* |  *(Демонтаж)плит стельових в каркас стелі "Армстронг"* | м2 | 4,2 |  |
| 57 |  *(Демонтаж)каркасу підвісних стель "Армстронг"* | м2 | 4,2 |  |
| *58* |  Демонтаж вимикачів | *шт* | 2 |   |
| 59 |  *Улаштування цементної вирівнювальної стяжки* | м2 | 4,1 |  |
| *60* |  *Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150* | *м3* | 0,13 |  |
| 61 |  *Улаштування каркасу підвісних стель ізметалевих профілів для підшиваннягіпсокартонними листами* | *1 т* | *0,0079* |   |
| *62* |  *Улаштування підшивки горизонтальнихповерхонь підвісних стель гіпсокартоннимиабо гіпсоволокнистими листами.* | м2 | 4,1 |  |
| 63 |  *Улаштування підшивки вертикальнихповерхонь підвісних стель гіпсокартоннимиабо гіпсоволокнистим и листами* | м2 | 2,9 |  |
| *64* |  *Шпаклювання стiн та укосів мiнеральноюшпаклiвкою* | м2 | 21,3 |  |
| 65 |  *Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою* | м2 | 9,9 |  |
| *66* |  *Улаштування покриттів з керамічнихплиток на розчині із сухої клеючої суміші,кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | м2 | 4,1 |  |
| 67 |  *Улаштування плінтусів шириною 50 мм зкерамічних плиток розміром 30х30 см нарозчині із сухої клеючої суміші* | м2 | *0,73* |   |
| *68* |  *Полiпшене фарбування водоемульсiйнимисумiшами стiн по збiрних конструкцiях,пiдготовлених пiд фарбування* | м2 | 21,3 |  |
| 69 |  *Полiпшене фарбування водоемульсiйнимисумiшами стель по збiрних конструкцiях,пiдготовлених пiд фарбування* | м2 | 4,1 |  |
| *70* |  *Установлення вимикачів утопленого типупри схованій проводці* | *шт* | 2 |  |
| 71 |  Вимикач одноклавішний  | шт | 1 |   |
| *72* |  Вимикач двоклавішний | шт | 1 |   |
| 73 |  Коробка розподiльна 110х110х75 | шт | 2 |   |
| *74* |  *Монтаж світильниківсвітлодіодних, яківстановлюються в підвісних стелях* | *шт* | 4 |  |
|   | **Роздiл 4. Камера зберігання** |  | 0 |  |
| 75 |  Демонтаж світильників | *шт* | 1 |   |
| *76* |  *Поліпшене олійне фарбування ранішепофарбованих стін усередині будівлірозбіленим колером з розчищенням староїфарби понад 35%* | м2 | 26,2 |  |
| 77 |  *Поліпшене олійне фарбування ранішепофарбованих стель усередині будівлірозбіленим колером з розчищенням староїфарби понад 35%* | м2 | 4,16 |  |
| *78* |  *Очищення металевих конструкцій від корозіїметалевими щітками* | *м2* | *16,9* |   |
| 79 |  *Фарбування олійними сумішами за 2 разираніше пофарбованих металевих поверхоньграт та огорож* | м2 | 13,3 |  |
| *80* |  *Фарбування олійними сумішами за 2 разираніше пофарбованих металевих поверхоньплощею до 5м2* | м2 | 3,6 |  |
| 81 |  *Монтаж світильників настінних* | *шт* | 2 |  |
|   | **Роздiл 5. Інші роботи** |  |  |   |
| 82 |  Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,238 |   |
| 83 |  Перевезення сміття до 30 км | т | 1,238 |   |

**Матеріали, що надаються Замовником**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Шифр ресурсу** | **Найменування**  | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|
|  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  1 | +С126-448варіант 1  | Двері скляні |  шт |  3 |
| 2 | +С111-2000-1варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Kreyzel |  кг |  340,314 |
|  3 | +С111-284варіант 1 |  Плитки керамічні для підлог |  м2 |  31,97 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Всі інші матеріали та обладнання, що необхідно для надання послуг надаються Учасником.****При розрахунку вартості тендерної пропозиції необхідно врахувати, що частково матеріали та обладнання надаються Замовником та не враховуються в загальну ціну тендерної пропозиції.****У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

 |