**Інформація щодо процедури закупівлі**

Поточний ремонт коридору лабораторії відділу матеріалів, речовин і виробів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35 (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»)

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Очікувана вартість предмета закупівлі** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| Поточний ремонт коридору лабораторії відділу матеріалів, речовин і виробів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35 (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво») | Відкриті торги  UA-2021-10-19-008423-с | 450000,00 грн з ПДВ | У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".  Поточний ремонт коридору лабораторії відділу матеріалів, речовин і виробів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35 (Код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи; ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»)   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Найменування послуг і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** | **Примітка** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 2 |  | | *2* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | 1 |  | | 3 | Знімання наличників | м | 5,6 |  | | *4* | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | *шт* | 2 |  | | 5 | *Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток* | м2 | 4,8 |  | | *6* | *(Демонтаж)пiдстильного шару бетонного* | *м3* | *0,384* |  | | 7 | *Розбирання цементних покриттів підлог* | м2 | 4,5 |  | | *8* | *Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2* | м2 | 3,7 |  | | 9 | *Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50* | *м3* | 0,084 |  | | *10* | *Улаштування цементної вирівнювальної стяжки* | м2 | 4,8 |  | | 11 | *Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150* | *м3* | 0,15 |  | | *12* | *Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу* | м2 | 7,4 |  | | 13 | *Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3* | *м3* | 0,22 |  | | *14* | *Улаштування обшивки стiн гiпсокартонними плитами [фальшстiни] у 2 шари по металевому каркасу* | м2 | 21,8 |  | | 15 | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення* | м2 | 1,4 |  | | *16* | *Улаштування каркасу підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними листами* | *1 т* | *0,0095* |  | | 17 | *Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.* | м2 | 4,8 |  | | *18* | *Шпаклювання стiн, укосів мiнеральною шпаклiвкою* | м2 | 8,6 |  | | 19 | *Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою* | м2 | 4,8 |  | | *20* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* | м2 | 21,9 |  | | *21* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | м2 | 4,8 |  | | 22 | *Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування* | м2 | 8,6 |  | | *23* | *Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування* | м2 | 4,8 |  | | *24* | *Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води* | *к-т* | 10 |  | | 25 | *Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком* | *к-т* | 20 |  | | *26* | *Монтаж водонагрiвника електричного* | *шт* | *1* |  | | *27* | *Монтаж світильниківсвітлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях* | *шт* | 4 |  | | 28 | *Улаштування перегородок у санвузлах* | м2 | 4,8 |  | |  | **Роздiл 2. Коридор** |  | 0 |  | | 29 | Знімання дверних полотен | м2 | 13,8 |  | | *30* | *Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах* | *шт* | 6 |  | | 31 | Знімання наличників | м | 33,6 |  | | *32* | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 915 |  | | 33 | Демонтаж вимикачів | *шт* | 2 |  | | *34* | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | *шт* | 8 |  | | 35 | *Улаштування цементної вирівнювальної стяжки* | м2 | 18,5 |  | | *36* | *Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150* | *м3* | 0,57 |  | | 37 | *Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм* | *м* | 15 |  | | *38* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках* | *м* | 915 |  | | 39 | *Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці* | *шт* | 20 |  | | *40* | Розетка Internet | шт | 20 |  | | 41 | *Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу* | м2 | 75,2 |  | | *42* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення* | м2 | 1,8 |  | | 43 | *Улаштування каркасу підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними листами* | *1 т* | *0,0382* |  | | *44* | *Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами* | м2 | 8,1 |  | | 45 | *Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.* | м2 | 18,5 |  | | *46* | *Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною шпаклiвкою* | м2 | 77 |  | | 47 | *Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою* | м2 | 26,6 |  | | *48* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | м2 | 18,5 |  | | 49 | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | м2 | *3,09* |  | | *50* | *Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування* | м2 | 77 |  | | 51 | *Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування* | м2 | 26,6 |  | | *52* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних* | *шт* | 2 |  | | 53 | *Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях* | *шт* | 6 |  | | *54* | *Установлення дверей розсувних* | м2 | 13,8 |  | |  | **Роздiл 3. Коридор біля сховища** |  | 0 |  | | 55 | Демонтаж світильників | *шт* | 2 |  | | *56* | *(Демонтаж)плит стельових в каркас стелі "Армстронг"* | м2 | 4,2 |  | | 57 | *(Демонтаж)каркасу підвісних стель "Армстронг"* | м2 | 4,2 |  | | *58* | Демонтаж вимикачів | *шт* | 2 |  | | 59 | *Улаштування цементної вирівнювальної стяжки* | м2 | 4,1 |  | | *60* | *Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150* | *м3* | 0,13 |  | | 61 | *Улаштування каркасу підвісних стель із металевих профілів для підшивання гіпсокартонними листами* | *1 т* | *0,0079* |  | | *62* | *Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.* | м2 | 4,1 |  | | 63 | *Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистим и листами* | м2 | 2,9 |  | | *64* | *Шпаклювання стiн та укосів мiнеральною шпаклiвкою* | м2 | 21,3 |  | | 65 | *Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою* | м2 | 9,9 |  | | *66* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | м2 | 4,1 |  | | 67 | *Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші* | м2 | *0,73* |  | | *68* | *Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування* | м2 | 21,3 |  | | 69 | *Полiпшене фарбування водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування* | м2 | 4,1 |  | | *70* | *Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці* | *шт* | 2 |  | | 71 | Вимикач одноклавішний | шт | 1 |  | | *72* | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  | | 73 | Коробка розподiльна 110х110х75 | шт | 2 |  | | *74* | *Монтаж світильниківсвітлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях* | *шт* | 4 |  | |  | **Роздiл 4. Камера зберігання** |  | 0 |  | | 75 | Демонтаж світильників | *шт* | 1 |  | | *76* | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%* | м2 | 26,2 |  | | 77 | *Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби понад 35%* | м2 | 4,16 |  | | *78* | *Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками* | *м2* | *16,9* |  | | 79 | *Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож* | м2 | 13,3 |  | | *80* | *Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5м2* | м2 | 3,6 |  | | 81 | *Монтаж світильників настінних* | *шт* | 2 |  | |  | **Роздiл 5. Інші роботи** |  |  |  | | 82 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 1,238 |  | | 83 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1,238 |  |   **Матеріали, що надаються Замовником**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ п/п** | **Шифр ресурсу** | **Найменування** | **Одиниця  виміру** | **Кількість** | | |  |  |  |  |  | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | 1 | +С126-448 варіант 1 | Двері скляні | шт | 3 | | 2 | +С111-2000-1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Kreyzel | кг | 340,314 | | 3 | +С111-284 варіант 1 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 31,97 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |   **Всі інші матеріали та обладнання, що необхідно для надання послуг надаються Учасником.**  **При розрахунку вартості тендерної пропозиції необхідно врахувати, що частково матеріали та обладнання надаються Замовником та не враховуються в загальну ціну тендерної пропозиції.**  **У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".**   |  | | --- | |  | |  | |  | |