**Інформація щодо процедури закупівлі Одеського НДЕКЦ МВС**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі, очікувана вартість** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| код ДК 021:2015:38430000-8 - Детектори та аналізатори (Випаровувач (інжектор) для капілярних колонок (комплектуюча частина під заміну))  198 000,00 грн. з ПДВ | Відкриті торги з особливостями  UA-2023-03-02-007156- a | код ДК 021:2015:38430000-8 - Детектори та аналізатори (Випаровувач (інжектор) для капілярних колонок (комплектуюча частина під заміну))  1. Обсяги та вимоги до закупівлі:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Наявність/Відповідність** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | | 1 | Випаровувач (інжектор) для капілярних колонок (комплектуюча частина під заміну) | 1. Випаровувач (інжектор) повинен працювати в режимах з поділом або без поділу потоків  2. Випаровувач (інжектор) повинен забезпечувати роботу з максимальною температурою не менше ніж +400 °С  3. Випаровувач (інжектор) повинен працювати з капілярними колонками з внутрішнім діаметром від 0,05 мм до 0,53 мм | шт | 1 |     2. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  2.1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути програмно та апаратно сумісний з наявним в лабораторії Одеського НДЕКЦ МВС газовим хроматографом Thermo Fisher Scientific TRACE 1310.  На підтвердження Учасник повинен надати технічну інформацію від виробника запропонованого товару (брошура або технічний опис або технічна специфікація або експлуатаційна документація чи витяги з неї, тощо), яка підтверджує сумісність з наявним в лабораторії Одеського НДЕКЦ МВС газовим хроматографом Thermo Fisher Scientific TRACE 1310.  3. Строк поставки Товару: протягом 10 (десяти) календарних днів від дати отримання заявки від Замовника, але не пізніше ніж до 01.09.2023 року. |