**Інформація щодо процедури закупівлі Одеського НДЕКЦ МВС**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

**Предмет закупівлі:** “Поточний ремонт лабораторії відділу матеріалів, речовин і виробів Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, за адресою: м. Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35”, код ДК 021:2015: 45450000-6 “Інші завершальні будівельні роботи”

**Очікувана вартість:** 633 427,81 грн. з ПДВ

**Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури:** Відкриті торги з особливостями,

UA-2024-11-22-005533-a

**Місце надання послуг:** 65005, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35

**Строк надання послуг**: 25.12.2024

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Посилання в технічних вимогах на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання. Забезпечення нижчезазначених послуг матеріальними та іншими ресурсами покладається на учасника та повинно бути враховано при визначенні ціни своєї тендерної пропозиції учасниками. Учасник повинен надавати послуги з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених національних стандартів та чинному законодавству.

**Відомість обсягів робіт (послуг)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонтлабораторії відділу матеріалів, речовин і виробівОдеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВСУкраїни, за адресою: м.Одеса, вул. Прохоровська, будинок 35 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Загальнобудівеьні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Демонтаж плит стельових |  м2 | 31 |   |
| 2 | Демонтаж каркасу підвісних стель |  м2 | 31 |   |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  м2 | 8,4 |   |
| 4 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  м | 27,2 |   |
| 5 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  м2 | 22,6 |   |
| 6 | Знімання дверних полотен |  м2 | 1,64 |   |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 1 |   |
| 8 | Розбирання цегляних перегородок |  м3 | 2,585 |   |
| 9 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток |  м2 | 31,38 |   |
| 10 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площавідбивання в одному місці більше 5 м2 |  м2 | 82,5 |   |
| 11 | Відбивання штукатурки укосів |  м2 | 4,8 |   |
| 12 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби |  м2 | 31 |   |
| 13 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'янихбудівлях |  м2 | 0,72 |   |
| 14 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіцементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм |  м2 | 31 |   |
| 15 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші цементної длянедеформівниїх основ (загальна товщ 8 мм) |  м2 | 31 |   |
| 16 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриттяпонад 10 м2 |  м2 | 31 |   |
| 17 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородоктовщиною 0,5 цеглини |  м2 | 10,2 |   |
| 18 | Улаштування скляних перегородок |  м2 | 8,9 |   |
| 19 | Улаштування скляних дверей |  м2 | 3,6 |   |
| 20 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним абоцементним розчином по каменю і бетону стінмеханізованим способом |  м2 | 43,5 |   |
| 21 | Просте штукатурення цементно-вапняним абоцементним розчином по каменю і бетону стінмеханізованим способом |  м2 | 39 |   |
| 22 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт |  м2 | 39 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Обклеювання сіткою стін в один шар |  м2 | 43,5 |   |
| 24 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 43,5 |   |
| 25 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 43,5 |   |
| 26 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стін по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  м2 | 43,5 |   |
| 27 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та двернихукосів по бетону та каменю |  м2 | 4,8 |   |
| 28 | Обклеювання сіткою укосів в один шар |  м2 | 4,8 |   |
| 29 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 4,8 |   |
| 30 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  м2 | 4,8 |   |
| 31 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами укосів по збiрнихконструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування |  м2 | 4,8 |   |
| 32 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  м | 3,6 |   |
| 33 | Улаштування каркасу підвісних стель |  м2 | 31 |   |
| 34 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  м2 | 26,32 |   |
| 35 | Улаштування стільниць з каменя |  шт | 3 |   |
|   | Роздiл 2. Сантехнiчнi роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 36 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів зі сталевихводогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм |  м | 8 |   |
| 37 | Демонтаж змішувачів |  шт | 1 |   |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром20 мм |  м | 8 |   |
| 39 | Установлення мийок |  к-т | 1 |   |
| 40 | Установлення змішувачів |  шт | 1 |   |
| 41 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг |  шт | 3 |   |
| 42 | Установлення опалювальних радіаторів чавунних (відрозбирання) |  кВт | 3,885 |   |
| 43 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих водогазопровідних неоцинкованих трубдіаметром 25 мм |  м | 14 |   |
| 44 | Пробивання борозен в стінах та підлогах |  м | 12 |   |
| 45 | Прокладання трубопроводів опалення з трубполіетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром25 мм |  м | 14 |   |
|   | Роздiл 3. Електропостачання |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 46 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп |  шт | 13 |   |
| 47 | Демонтаж електропроводки |  м | 770 |   |
| 48 | Установлення трубопроводів поліхлорвінілових дляпроводів діаметром до 32 мм |  м | 250 |   |
| 49 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби |  м | 250 |   |
| 50 | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5мм2 до 6 мм2 в труби |  м | 100 |   |
| 51 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах |  м | 40 |   |
| 52 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу присхованій проводці |  шт | 39 |   |
| 53 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 1 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних |  шт | 2 |   |
| 55 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад2 до 4 шт |  шт | 13 |   |
| 56 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюпонад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні |  шт | 1 |   |
| 57 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  шт | 6 |   |
| 58 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  шт | 1 |   |
| 59 | Провід інтернета з кріпленням дротовими скріпами постіні |  м | 170 |   |
| 60 | Монтаж розетки інтернет |  шт | 12 |   |
|   | Роздiл 4. Інші роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 61 | Навантаження сміття вручну |  т | 8,9 |   |
| 62 | Перевезення сміття до 30 км |  т | 8,9 |   |

|  |
| --- |
| **Будівельні матеріали, вироби і комплекти** |
| **Найменування** | **Одиниці виміру** | **Кількість** |
| Кріплення для радіаторів | компл. | 3 |
| Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00052 |
| Тяга підвісу. | шт | 25 |
| Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм | т | 0,00026 |
| Профиль 600 мм 24/30 мм | м | 29,45 |
| Профиль 1200 мм 24/30 мм | м | 58,9 |
| Профиль 3600 мм 24/30 мм | м | 29,45 |
| Профиль угловой 3 м 19x19 мм | м | 33,48 |
| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,0000795 |
| Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,03686 |
| Шпаклівка типу Сатенгіпс | кг | 96,6 |
| Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | м2 | 39,39 |
| Каболка | т | 0,00014 |
| Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,000108 |
| Лінолеум полівінілхлоридний  | м2 | 31,62 |
| Підвіс в комплекті | шт | 25 |

**Відомість ресурсів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мастика клеюча каучукова КН-2 | кг | 16,12 |
| Плити стельові 600х600 мм "Армстронг" | м2 | 27,636 |
| Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм | т | 0,00918 |
| Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,01135 |
| Гума листова вулканізована кольорова | кг | 2,2 |
| Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 3,4902 |
| Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,002363 |
| Перегородки скляні | м2 | 8,9 |
| Двері скляні | м2 | 3,6 |
| Папір шліфувальний | м2 | 0,7728 |
| Герметик силіконовий | л | 1,4122 |
| Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 14,76486 |
| Дисперсія полівінілацетатнанепластифікована | кг | 30,429 |
| Замазка захисна | кг | 0,2 |
| Оліфа натуральна | кг | 0,05408 |
| Плівка поліетиленова | м2 | 30 |
| Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,082 |
| Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0006 |
| Шліфкруги | шт | 0,3 |
| Шпаклівка полімерцементна | кг | 0,589 |
| Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 202,8 |
| Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 17,667 |
| Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 8 |
| Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 14 |
| Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 1 |
| Перехід редукційний /редукція/ діам. 16х20 мм | шт | 1 |
| Муфта діам. 20 мм | шт | 2 |
| Муфта діам. 25 мм | шт | 3 |
| Розбірне з'єднання діам. 25 мм | шт | 2 |
| Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм | шт | 1 |
| Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 1 |
| Підвіконні дошки пластикові | мп | 3,672 |
| Крани для спуску повітря  | шт | 3 |
| Мийка сталева | шт | 1 |
| Змішувачі до умивальника | шт | 1 |
| Комплект підключення змішувачів | комплект | 1 |
| Віта пара інтернет-кабель U/UTP | 1000м | 0,17 |
| Сталь кутова 32х32 мм | т | 0,002 |
| Лак БТ-577 | т | 0,00058 |
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,51 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 | м3 | 0,23154 |
| Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | м3 | 1,61355 |
| Коробка розподiлювальна | шт | 3 |
| Розетка інтернет | шт | 12 |
| Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,675 |
| Дюбель-шурупы 100х10 мм | шт | 43 |
| Дюбель 6х40 мм металеві | шт | 92 |
| Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,825 |
| Гофротруба, диаметр 20 мм | м | 250 |
| Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,0169 |
| Очіс льняний | т | 0,0000587 |
| Перемичка заземлювальна | шт | 1 |
| Підрозетник, діаметр 50-80 мм | 100шт | 0,42 |
| Вимикач автоматичний, номінальний струм 10 А | шт | 3 |
| Вимикач автоматичний, номінальний струм 32 А | шт | 1 |
| Вимикач автоматичний, номінальний струм 20 А | шт | 3 |
| Світильники ЛЕД для підвісних стель | шт | 13 |
| Піна монтажна | л | 3,76318 |
| Ґрунтовка закріплююча  | л | 6,107 |
| Самовирівнювальна суміш для підлог | кг | 446,4 |
| Суміш суха для шпаклювання основ | кг | 2,3405 |
| Сітка малярна | м2 | 50,715 |
| Щиток освітлювальний  | шт | 1 |
| Провiд ВВГнг перерiзом 3х1,5мм | 1000м | 0,2 |
| Провiд ВВГнг перерiзом 3х2,5мм | 1000м | 0,04 |
| Провiд ВВГнг перерiзом 3х1,0мм | 1000м | 0,15 |
| Розетка 4\*220 | шт | 38 |
| Розетка 2\*220 | шт | 1 |
| Вимикач 2кл | шт | 1 |
| Вимикач 3кл | шт | 1 |
| Вимикач одноклавішний для відкритої проводки | шт | 1 |
| Стільниця з каменя 250х2300 | шт | 2 |
| Стільниця з каменя 500х2300 | шт | 1 |